Ф%, %

8

12

4

А2, А/см

200

400

600

20δ

15δ

-4

0

4δ

6δ

Sim, %

20

А2, А/см

200

400

600

20δ

15δ

0

10

4δ

6δ

800

Фотр.%, %

-2

А2, А/см

200

400

600

0

-4

2

800